主程序：supercool.exe
所有操作都可以通过主程序完成。

1、安装被控端：
   有3种方法：
   A、把U盘插到要被控制的电脑，运行主程序，在界面中点击“安装被控端”，点击“安装”按钮；
   B、不用插U盘，先运行主程序，单击“运行主控端”，点击主控端界面的“更多功能”，再点击“生成被控端”，然后把整个被控端程序复制到要被控制的电脑硬盘，运行“SCSETUP.EXE”，点击“安装”；
   C、插入U盘，点击系统“开始”菜单，点击“运行”，输入：U盘盘符\sc\scsetup.exe +密码

2、运行被控端：

   把U盘插到要控制被控端的电脑，运行主程序，点击“运行主控端”就行了。

3、卸载被控端：
   有3种方法：
   A、把U盘插到要被控制的电脑，运行主程序，在界面中点击“安装被控端”，点击“卸载”按钮；
   B、不用插U盘，先运行主程序，单击“运行主控端”，点击主控端界面的“更多功能”，再点击“生成被控端”，然后把整个被控端程序复制到要被控制的电脑硬盘，运行“SCSETUP.EXE”，点击“卸载”。
   C、插入U盘，点击系统“开始”菜单，点击“运行”，输入：U盘盘符\sc\scsetup.exe -

4、建议：
   虽然不用做任何端口的映射就可以利用UDP协议进行监控，但是如果你想速度更快的话，最好选择TCP协议进行监控。
   如果你运行主控端的电脑是直接拨号上网的，就不用做任何设置；
   如果是通过ADSL路由器上网的，必须映射TCP的8384端口和UDP的8391端口到主控端电脑的IP地址。设置方法见“在线教程”。

5、购买软件版的用户须知：
   A、自备一个U盘；
   B、到我们公司网站下载软件：http://wittt.net/download/sc.rar
   C、把软件解压到U盘；
   D、现运行U盘根目录下的“获取U盘密钥.EXE”，并把获取到的密钥发給我们确认并开通服务。

广东惠州市慧达软件科技有限公司
地址：惠州市演达大道14号丽园居9栋7B
电话：0752-2565448  联系人：彭生（手机：13352684498）
E_mail:wittt@126.com  QQ:625217513
淘宝店：http://shop33400010.taobao.com
付款方法：
1、到我们公司网站：http://wittt.net的“产品博览”中，点击“网银在线”
2、在淘宝网拍下我们的产品；
3、直接汇款：
   开户行：中国工商银行
   帐  号：9558 8020 0810 6055 339
   收款人：彭兆强

联系人：